Ресурсные показатели ВГТД ВСУ-10

1. Назначенный ресурс – 4500 часов 6300 циклов без ограничения назначенного срока службы;
2. Ресурс до первого капитального ремонта (межремонтный) – 1500 часов 2100 циклов;
3. Срок службу до первого капитального ремонта – 6 лет;
4. Межремонтный срок службы – 4 года;
5. Эксплуатационный ресурс – 2000 часов 2800 циклов (с оценкой ТС ч/з 100ч наработки) в течение 10 лет (с оценкой ТС ч/з 1 год);
6. Гарантийный ресурс устанавливается в соответствии с условиями Договора на поставку (ремонт).